**ZMĚNY V KATALOGU:**

* **Luxo Lur** -změna CRI z 80 na 90 a změna nomenklatury na 9. Změna rozměru produktu na 78mm x 102mm
* **Luxo Aura** - změna CRI z 80 na 90 a změna nomenklatury na.9. Změna mA z 200 na 150 mA
* **Chas PN** - změna IP z IP23 na IP20
* **Sun dawn** - změna rozměrů: 65 mm montážní otvor, 75 mm průměr svítidla
* **Luxo IP65** - K50153 má stejnou optiku jako jako K50150.01 a 02, ale K50150.03 nemá .60 na výběr. Viz změny str. 55, 56 a 58.
* **Barva** **SB** se změnila na Shiny Brown. Viz změny na str. 239 a 240
* **Disc RF** na str. 76 - K51702.03.RF.40 změna z 1080 na 1800 lm